1、 开启“升级功能”
1. 按住下载器的【切换】键，再插入USB数据线，进入模式选择界面
[image: ]
2. 多次按下【切换】键切换选项，将光标切换到第二页的【关于】模式
[image: ]
3. 按下【确定】键，进入【关于】界面，进入【关于】界面的同时，会启用升级模式
[image: ]
4. 按下【确定】键可以翻页，查看每个下载器的版本信息
2、 安装升级软件的驱动（只需要安装一次）
1. 打开更新工具包里面的“驱动安装工具”文件夹，双击“zadig.exe”程序
[image: ]
2. 勾选“Option”中的“List All Device”选项
[image: 【五合一下载器】五合一下载器升级固件的方法]
3. 选择“USB Update”设备（备注：此时下载器一定进入了【关于】界面，否则不会出现Update USB）
[image: 【五合一下载器】五合一下载器升级固件的方法]
4. 点击“Install Driver”安装驱动
[image: 【五合一下载器】五合一下载器升级固件的方法]
5. 耐心等待安装结束，结束后点击“Close”，然后关闭Zadig
[image: 【五合一下载器】五合一下载器升级固件的方法]
3、 升级下载器固件
1. 双击更新工具包中的“USB Update Tool”程序
[image: ]
2. 程序界面会自动选择Update USB设备（备注：此时下载器一定进入了【关于】界面，否则不会出现Update USB）
[image: ]
3. 点击“下载”左侧的“...”会进入文件选择界面
[image: ]
4. 双击选择你要升级的固件，也就是后缀为“update”的文件
[image: ]
5. 此时界面会出现我们选择的文件路径，我们点击“下载”
[image: ]
6. 出现弹窗，点击“OK”即可
[image: ]
7. 耐心等待升级进度条到达100%，固件更新完成
[image: ]
8. 给下载器断电重启，进入“关于”界面可以看到Xilinx的版本变为新的V1.05版本，跟上一步中的弹窗提示的版本号一致，说明更新成功
[image: ]
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