1、 进入“固件升级界面”
1. 先使用USB数据线将下载器连接到电脑，然后关闭下载器的电源开关，按住离线烧录器的【上+下】键，再打开电源开关，进入USB固件升级界面，松开按键
[image: ]
2. 这个界面可以看到当前固件的版本
[image: ]
2、 安装升级设备的驱动（只需要安装一次）
1. 打开更新工具包里面的“驱动安装工具”文件夹，双击“zadig.exe”程序
[image: ]
2. 勾选“Option”中的“List All Device”选项
[image: 【五合一下载器】五合一下载器升级固件的方法]
3. 选择“SVF Update USB”设备（备注：此时下载器一定处于【固件升级】界面，否则不会出现SVF Update USB）
[image: ]
4. 点击“Install Driver”安装驱动
[image: ]
3. 耐心等待安装结束，结束后点击“Close”，然后关闭Zadig，这个驱动只需要安装一次
[image: ]
3、 升级下载器固件
1. 双击更新工具包中的“USB Update Tool”程序
[image: ]
2. 程序界面会自动选择SVF Update USB设备（备注：此时下载器一定处于【固件升级】界面，否则不会出现SVF Update USB）
[image: ]
3. 点击“下载”左侧的“...”会进入文件选择界面
[image: ]
4. 双击选择你要升级的固件，也就是后缀为“update”的文件
[image: ]
5. 此时界面会出现我们选择的文件路径，我们点击“下载”
[image: ]
6. 出现弹窗，点击“OK”即可
[image: ]
7. 耐心等待升级
[image: ]
8. 进度条到达100%，固件更新完成
[image: ]
9. 此时下载器会自动回到主界面
[image: ]
10. 关闭电源开关，按住【上+下】键，打开电源开关，即可再次进入“固件升级”界面，可以看到APP的版本变为新的版本，跟之前弹窗提示的版本号一致，说明更新成功
[image: ]
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